驻马店市中医院

综合预约系统分诊屏采购项目招标要求

项目名称：**驻马店市中医院综合预约系统分诊屏采购**

项目要求：

1、本项目为交钥匙工程，报价包括设备硬件安装施工、安装配件、调试、对接综合预约系统软件接口、集成、运输、含税、内网统一管控平台、准入管理、人员培训、售后服务等所有费用，以该设备能够交付综合预约系统投入使用为验收标准。

2、内网统一控制管理平台：原厂后台管理系统，可统一管理设备，统一播放声音、视频等，统一进行定时开关、升级、更新；

3、免费质保3年，质保期从安装调试完毕验收合格完毕之日开始计算；

4、支持第三方设备协议，接口开放；

参数要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 | 项目要求 |
| 22寸商显一体机 | 72 | 台 | 显示屏尺寸：≥22英寸  背光类型: LED 分辨率: 1920×1080；  可视角度: 89/89/89/89(L/R/U/D)  亮度: 250cd/m2  CPU: ≥四核  内存: ≥2GBNAND  存储缓存: ≥8GB  网卡: 100M网卡，RJ45网络端口≥1；  端口： USB端口≥2；HDMI≥1 TF卡座≥1；耳机座≥1  操作系统: ≥Android 7.1系统  输入电压: AC100-220V 50/60Hz；  整机功率: ≤28W省电功率: ≤0.5W  喇叭: ≥2\*5W，丽音，双语，环绕立体声  安装方式: 壁挂，含安装配件，横挂竖挂均可  ★嵌入式一体化设计，内置播放控制板，无需外接电脑  可显示诊室医生姓名、职称、照片以及诊室号、当前呼叫患者姓名与号码、当前等待患者姓名与号码；  ★支持第三方排队叫号应用程序嵌入；允许自由安装apk；允许第三方应用设置开机自启动；  ★内嵌播放端系统，可在同一个显示屏上将排队信息和宣教信息同时显示；  ★排队系统和宣教系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。  开关方式：上电自启、定时开关、网络唤醒、遥控开关 |
| 55寸商显一体机； | 14 | 台 | 显示屏尺寸：≥55英寸  背光类型: LED； 分辨率: 1920×1080；  可视角度: 89/89/89/89(L/R/U/D)  亮度: 380cd/m2  CPU: ≥四核；  内存: ≥2GB；  存储缓存: ≥8GB  端口：RJ45网络端口≥1；USB端口≥2；HDMI≥1  操作系统: ≥Android 7.1系统  输入电压: AC100-220V 50/60Hz；  整机功率: ≤120W；省电功率: ≤0.5W  喇叭: ≥2\*5W，丽音，双语，环绕立体声  用于候诊区作为一级分诊排队显示或者宣教信息；  安装方式：含配件，支持壁挂、吊装、嵌入式，横、竖挂墙或吊装；  ★嵌入式一体化设计，内置播放控制板，无需外接电脑  可显示多个当前要就诊的号码、患者姓名、门诊类别、接诊医生姓名、诊室号；  ★支持第三方排队叫号应用程序嵌入；允许自由安装apk；允许第三方应用设置开机自启动；  ★内嵌播放端系统软件，可在同一个显示屏上将排队信息和宣教信息同时显示，也可设置主副屏分别显示；  ★排队系统和宣教系统在同一个平台上管理，综合显示排队信息、医院科普知识和温馨提示等信息。 |
| 内网统一控制平台 | 项目 包含 | 套 | 1）多级用户权限：管理、审核、操作不同身份，制作、发布、审核、预览等不同权限,可细化至对操作功能点设置；  2）分组分控管理；多级审核机制，；  3）支持流媒体、电视信号、监控、会议等实时播放，远程控制电视机；  4）自由模版设计；  5）任意分屏控制：所见即所得、屏幕任意分区并独立控制播放，多素材混编叠加；  6）★节目排程：按日、周、月、年或万年历自由编排定期/定时/定长/定次节目播表；  7）实用字幕技术；  8）信息紧急插播；  9）终端实时监控，终端进行定时开机、关机；  10）具备日志管理；  11）数据安全加密；解决设备安全，防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。  12）支持FLASH、TXT文档以及WORD、EXCEL、PPT等多种视频格式播出，支持竖屏播放，支持触摸查询和信息点播；  13) 支持第三方设备协议，接口开放  14）★支持广告单管理功能  15）同一平台，支持互动节目制作，无限级链接。  16）★支持遥控器控制互动按钮功能 |